Кроссворд по предмету "Технические измерения"  

По горизонтали
5. Какой измерительный инструмент предназначен для измерений абсолютных линейных размеров наружных и внутренних поверхностей, а также для воспроизведения размеров при разметке деталей?
12. Какой эталон, предназначен для передачи размера единицы рабочим средствам измерения?
15. Результат работы производственного предприятия, характеризуемый величиной, исчисляемой в килограммах, метрах и т.п.
16. Какой признак характеризует цвет, форму, способ крепления деталей, способ настройки или регулировки изделия?
18. Какие калибры предназначены для контроля и установки рабочих калибр-колец или калибр-скоб?
20. Какой показатель продукции отражает одно свойство?

По вертикали
1. Какие резьбы используются в разъемных соединениях деталей машин и обеспечивают плотность соединений и неподвижность стыков?
2. Качественная или количественная характеристика свойств продукции?
3. Какой метод контроля заключается в измерении каждого элемента резьбы в отдельности?
4. Погрешность возрастающая пропорционально числу витков и возникающая из-за кинематических погрешностей элементов станка?
6. Какая погрешность измерения, выражена в единицах измеряемой величины?
7. Какой метод основан на сборе и учете мнений фактических или возможных потребителей продукции?
8. Наука об измерениях?
9. Как называется прибор для записи микронеровностей?
10. Как называют щуповые электромеханические приборы,предназначенные для измерения параметров шероховатости поверхности?
11. Какой диаметр применяют для упрощения контроля и расчета допусков резьб?
13. По каким сторонам профиля резьбы сопрягаются болт и гайка между собой?
14. Для уменьшения чего проводят многократные измерения?
17. Профиль резьбы?
18. Какой метод оценки уровня качества предусматривает применение обобщенных показателей качества?
19. Какой показатель характеризует назначение, область применения, конструктивные и другие особенности изделия?